**Riscos, problemas e medidas corretivas**

* Dimensionamento incorreto do sistema de alimentação
* Danos causados nos arranjos fotovoltaicos por intempérie
* Degradação da isolação com o tempo, devido à exposição aos raios UV
* Danos causados ao sistema durante a instalação
* Danos causados por animais
* Erro na hora da ligação dos componentes
* Falha na proteção do sistema elétrico